<MDW CSI 사용법>

Sender: 1) 네트워크사용 , 와이파이 사용 체크

사용 안누르면 RF – KILL 나와서 안된다.

2) 2019-cap1-2019\_22/src/CSI/linux-80211n-csitool-supplementary/injection/setup\_injecttest2.sh 실행

$sudo bash setup\_injecttest2.sh

(화면 예시)

Stop: job failed while stopping

Stop networking

rmmod : ERROR : missing module name.

Modprobe : FATAL : Error running remove command for iwlwifi

Going to use default settings!

0x4101

3)2019-cap1-2019\_22/src/CSI/linux-80211n-csitool-supplementary/injection/random\_packets실행

$sudo ./random\_packets 20000 100 1

(반드시 sudo 붙여야한다. 안붙이면 에러, 20000일시 4.5초 정도(4MB), 줄여야한다, 1~2MB 로)

Receiver: 1) 2019-cap1-2019\_22/src/CSI/setup\_monitor\_csitest.sh 실행

$sudo bash setup\_monitor\_csitest.sh

2) 2019-cap1-2019\_22/src/CSI/linux-80211n-csitool-supplementary/netlink/log\_to\_file (파일명)

$sudo log\_to\_file (파일명)

Data 저장

/home./kmu/Downloads/full/convertCSV.m/

Empty0.dat 로 해야한다.